**Inventario de dispositivos**

| **Dispositivo** | **Marca** | **Modelo** | **Características** |
| --- | --- | --- | --- |
| Router1 | Cisco | 2901 | Interfaces 2 puertos Ethernet integrados 10/100/1000.  Dispositivos compatibles. Ordenador personal.  Frecuencia. 1000 MHz.  Usos Recomendados Para Producto. Seguridad.  Tecnología de conectividad. Ethernet. |
| Router2 | Cisco | 2901 | Interfaces 2 puertos Ethernet integrados 10/100/1000.  Dispositivos compatibles. Ordenador personal.  Frecuencia. 1000 MHz.  Usos Recomendados Para Producto. Seguridad.  Tecnología de conectividad. Ethernet. |
| Switch1 | Cisco | 2960-24TT | Gestionado L2 SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP  Calidad de servicio (QoS) soporte  Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24  100BASE-T, 10BASE-T  Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas |
| Switch2 | Cisco | 2960-24TT | Gestionado L2 SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP  Calidad de servicio (QoS) soporte  Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24  100BASE-T, 10BASE-T  Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas |
| Computadora | PC | PC-PT | - Procesador Intel Core i5 |
| Computadora | PC | PC-PT | - Procesador Intel Core i5 |